안동문화관광단지 조성사업 사후환경영향조사용역

과    업    지    시    서

2026. 2.

경상북도문화관광공사

목       차

1. 과  업  개  요

2. 일  반  사  항

3. 세  부  사  항

1. 과업개요

가. 과업목적

본 과업은 안동문화관광단지 조성사업 환경영향평가서 및 협의의견에 제시된 환경영향조사계획에 의거하여 안동문화관광단지 조성사업에 대하여 발생될 수 있는 환경영향으로 인한 주변환경의 피해를 방지하기 위하여 시행하는 용역으로써 평가항목별로 환경영향을 조사하여 환경영향평가 협의내용대로 이행되었는지를 파악함은 물론, 환경영향평가 과정에서 예측하지 못했던 상황발생 등으로 주변환경에 악영향이 있거나 있을 것으로 예상되는 경우, 환경변화의 정기적인 환경모니터링을 실시하고 별도의 저감대책을 신속히 강구하여 시행함으로써 조성사업 추진에 따른 환경피해를 최대한 저감하도록 하기 위함.

나. 과 업 명 : 2026년 안동문화관광단지 조성사업 사후환경영향조사용역

다. 위    치 : 경상북도 안동시 성곡동 일원

라. 범    위 : 안동문화관광단지 전체면적(1,655,181.2㎡)

마. 과업내용

1) 환경영향평가서상(보완, 환경성 검토, 환경보전방안서 등)의 환경영향조사 계획 및 환경관련사업계획승인내용(이행계획서)에서 제시한 항목(지형․지질, 동․식물상, 대기질, 수질, 폐기물, 소음․진동 등)

2) 환경영향조사 결과

3) 환경영향평가 협의내용 이행현황 조사 결과

4) 종합평가 및 결론

5) 추후 현재 축구장 증설건에 따른 조성계획변경신청중에 있어 승인시 협의완료

(대구지방환경청 환경평가과-921호, 2025.11.25.)된 환경보전방안서(변경2차) 반영

바. 과업기간 : 착수일로부터 12개월

사. 측정항목 및 횟수

⭘ 환경영향평가서 작성 등에 관한 규정, 안동문화관광단지 환경영향평가서(보완서, 환경성 검토, 환경보전방안서 등 포함, 이하 “환경영향평가”라 함) 및 협의내용 등에 의함

아. 측정지점의 선정

⭘ 환경영향평가서 및 협의내용에 제시된 측정지점 및 기타 환경피해가 우려되는 지점

2. 일반사항

가. 본 과업지시서는 안동문화관광단지 환경영향조사용역 과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령 및 발주기관과 협의하여 수행하여야 한다.

나. 계약체결 후 7일 이내에 과업에 착수하여야 하며 착수 전에 착수계, 과업수행계획서, 현장대리인계, 과업수행자 명단, 보안각서 등 필요한 제반서류를 제출하여야 한다.

다. 본 과업수행에 참여하는 인원 및 기술진은 환경영향평가에 대한 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업을 이루도록 하여야 한다.

라. 과업의 진척보고(공정보고)는 발주기관에 서면으로 보고함을 원칙으로 하되 매회측정결과 및 환경영향평가 협의내용 이행현황을 포함한 중간보고서를 분기별로 제출하는 것으로 가늠하며, 최종보고서 납품 시 이를 종합하여 작성․제출하여야 한다.

마. 본 과업은 관계법령에 따라 과업이 원활히 수행될 수 있도록 하고, 과업기간 내에 정해진 일정에 차질 없이 환경영향조사 및 보고를 완료하여야 하며, 계약상대자는 본 과업 추진과 관련한 관련 기관 협의 등 제반조치를 취하여야 한다. 또한, 용역 준공 이후 발주기관이 필요로 하는 자료는 상호협의를 지원하도록 노력한다.

바. 계약상대자는 본 과업수행에 있어서 관련 기관의 요구가 있을 시 의견을 면밀히 검토하고 전문 분야별로 전문기관 또는 전문가에게 별도 자문을 받아 발주기관과 협의하여 계획에 반영하여야 한다.

사. 본 과업으로 인하여 계약상대자가 제3자에게 피해를 주었을 때는 계약상대자의 부담으로 보상하여야 한다.

아. 계약상대자는 발주기관의 지시에 성실히 따라야 하며, 현장대리인이나 종업원, 고용원이 본 과업수행상 부적당하다고 인정되어 교체를 요구한 때에는 즉시 교체하여야 하며, 발주기관의 동의 없이 당해 용역을 위하여 다시 채용할 수 없다.

자. 본 과업 중 보고서 및 도면, 관련 도서 등 성과품 작성 시에는 발주기관과 협의하여 작성하여야 한다.

차. 과업완료

⭘ 본 과업의 완료는 환경영향조사 보고서를 관계기관에 제출하여 수리된 시점으로 한다.

카. 과업내용의 변경

⭘ 공사기간의 증감 등 여건이 변경되었을 때와 환경영향조사 방침 등이 변경되었을 때, 기타 과업변경이 불가피하다고 인정될 때에는 상호 협의하여 과업내용을 변경할 수 있다.

타. 보안사항

1) 계약상대자는 보안대책을 수립하여야 하며 본 과업 참여자 전원에 대한 보안각서를 착수계와 함께 제출하여야 한다.

2) 모든 성과품은 계약상대자가 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안된다.

3) 과업폐기물은 소각 처리하여야 한다.

4) 기타 보안상 결함이 없도록 하여야 하며 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 계약상대자가 진다.

5) 보안사항 이행여부를 확인하기 위하여 발주기관이 요구하는 자료는 즉시 제출하여야 한다.

3. 세부사항

가. 측정 및 보고서 작성

1) 측정 및 보고서의 작성은 환경영향평가서 및 환경영향평가 협의내용, 대구지방환경청, 환경부 의견 등을 충분히 숙지한 후 환경영향평가서 작성 등에 관한 규정에 의거 작성하여야 한다.

2) 측정 및 분석방법은 환경 항목별 시험법에 따른다.

3) 측정결과는 본 사업지구 환경영향평가서와 연계되는 효율적인 측정이 되도록 환경영향평가서 작성시기와 비교 분석하여 제시하여야 한다.

4) 보고서 작성 시 계약상대자는 환경영향평가서에 제시된 예측 및 영향의 정도와 저감대책 시행으로 인한 저감효과에 대하여 비교․분석 제시하여야 하고, 환경영향평가서와 연계하여 분석하여야 하며, 필요시 도표 및 천연색사진 등을 첨부하여야 한다.

5) 환경영향평가 협의내용 이행조사결과 현실적으로 환경영향평가 협의내용 이행이 곤란한 사항은 대안을 제시하여 협의내용 변경절차를 수행할 수 있도록 필요한 자료를 작성 및 제출하여야 한다.

6) 환경영향평가 과정에서 예측하지 못했던 상황의 발생 등으로 주변환경에 악영향이 있거나 있을 것으로 예상되는 경우에는 별도의 저감대책을 제시하여야 한다.

7) 환경영향조사 결과보고 시에는 사업지구 현황 및 측정결과, 조사기간, 조사방법, 조사 장비명, 조사일수 등이 포함되어야 하며, 현황측정 및 조사에 따른 사진첩을 제출하여야 한다.

8) 환경영향조사결과 보고 시에는 환경부 고시 “환경영향평가서작성 등에 관한 규정”에 의거 협의기관 및 승인기관에 제출할 디스크(CD 또는 USB)를 작성하여 제출하여야 한다.

나. 환경영향조사계획

구 분		조 사 항 목	조사방법	조사주기
대기질		∘공사시 및 운영시 : PM-10, NO2 ∘세륜·세차시설 설치 및 운영상태 ∘방진망 설치 여부 ∘살수 시행여부/차속 20km이하 준수여부	∘대기오염공정시험방법 ∘현장조사	∘공사시 : 1회/분기 ∘운영시 : 1회/반기
수질	지표수질	∘공사시(W-1 ~ W-4) : pH, BOD, SS ∘운영시(W’-1) (잔류농약성분검사) : Cyflufenamid, Diazinon, Dimethomorph, Ethefenprox, Fenitrothion, Hexaconazole, Pyraclostrobin ∘침사지, 오수처리시설 등의 저감시설 설치 및 운영상태	∘수질오염 공정시험 방법 ∘현장조사	∘공사시 : 1회/분기 ∘운영시 : 1회/반기 (6월, 9월)
	지하수질	∘공사시 및 운영시 (GW-1 ~ GW-2) : pH, 수온, NO3-N, NH3-N, Cl-, SO42-, KMn04 소비량, 총경도, 알카리도, 총고형물, F, Fe, 총대장균군수, 일반세균, CN, Zn, Cu, Cd, Pb, Hg, Mn ∘침사지, 오수처리시설 등의 저감시설 설치 및 운영상태		∘공사시 : 1회/분기 ∘운영시 : 1회/반기

구 분	조 사 항 목	조사방법	조사주기
토양	∘공사시(S-1 ~ S-2) : Cr+6, Pb, Zn, TPH : 폐기물 보관시설 및 토양오염지역 발생시 토양오염도 조사 ∘운영시(S-3 ~ S-5) : pH, Cd, Cu, As, Pb, 유기인화합물 : 골프장내 그린, 페어웨이, 유출수 농약잔류량, 검사지점 주변 토양오염도 조사	∘토양오염 공정시험 방법 ∘현장조사	∘공사시 : 1회/분기 ∘운영시 : 1회/반기 (6월, 9월)
소음·진동	∘공사시 및 운영시 (NV-1 ~ NV-4) : 소음·진동 ∘공사시 각종 저감대책 시행여부, 공사시 및 운영시 주변지역 소음·진동 변화	∘소음·진동 시험방법 ∘현장조사	∘공사시 : 1회/분기 ∘운영시 : 1회/반기
동·식물상	∘식물상 - 식생 : 절·성토사면 녹화현황 : 조경식재 현황 ∘육상동물상 - 포유류 : 종분포 및 서식지간 이동현황 - 조류 : 종분포 현황 - 양서·파충류 : 종분포 및 서식지간 이동현황 : 동물이동통로 설치 현황 ∘육수동·식물상 - 저서성대형무척추동물 : 현황 및 영향조사 - 어류 : 현황 및 영향조사	∘현지조사	∘공사시 : 1회/반기 (6월, 9월) ∘운영시 : 1회/반기 (6월, 9월)

주) 대기질 3일 연속 측정

다. 기  타

⭘ 상기 항에 언급되지 않은 항목별 저감대책의 이행상황은 환경영향평가서 및 항목별 저감대책을 참조하여 보고서 작성 시 반영되도록 하여야 한다.

라. 보고서 제출

1) 조사 후 환경영향조사 결과보고서는 발주기관과 협의하여 작성하여야 한다.

2) 계약상대자는 분기별로 조사 완료 후 중간보고서를 제출하여야 한다.

- 분기보고서 제출부수 : 각 5부(총 15부) 및 각 CD(또는 USB) 1장

3) 계약기간 종료 시 조사 및 평가사항에 대한 종합보고서를 제출하여야 한다.

- 제출부수 : 10부 및 CD(또는 USB) 3장

4) 문제점 발생 시 문제점에 대한 대안제시를 분명히 하여 환경영향조사 실시목적에 부합하여야 한다.

붙임  1. 환경영향조사 항목별 세부지점 및 위치도

2. 예정공정표

<붙 임>

1. 환경영향조사 항목별 세부지점

구 분		조 사 지 점	TM좌표		현황조사 지 점	비고
			XTM	YTM
대기질	A-1	엄달골 마을	179.716	341.365	-	공사 시 운영 시
	A-2	쓰리골 마을	179.449	340.798	-
	A-3	모퉁이 마을	179.202	340.424	-
	A-4	감성골 마을	180.636	340.786	-
수질	W-1	안동시 성곡동 966번지	181.7	337.2	W-4	공사 시 운영 시
	W-2	안동시 정상동 용정교	181.2	336.4	W-6
	W-3	안동시 옥야동 안동교	179.4	336.7	W-7
	W-4	안동시 안동대교	178.2	336.3	W-8
	GW-1	안동시 성곡동 747번지	182.3	337.9	GW-2	공사 시 운영 시
	GW-2	안동시 성곡동 966번지	181.9	336.8	GW-3
	W'-1	사업지구 경계부 하류하천 (농약성분 조사지점)	182.0	337.1	-	운영 시
소 음 · 진 동	N‧V-1	안동시 성곡동 150번지(엄달골마을)	179.76	341.38	N‧V-6	공사 시 운영 시
	N‧V-2	안동시 성곡동 648번지(쓰리골마을)	179.42	340.83	N‧V-7
	N‧V-3	안동시 성곡동 688번지(모퉁이마을)	179.19	340.43	N‧V-8
	N‧V-4	안동시 성곡동 935-1번지(잿골마을)	178.64	340.13	N‧V-3
토양	S-1	폐기물 보관시설 주변	-	-	-	공사 시
	S-2	토양오염지역 발생시 오염지역 주변	-	-	-
	S-3	그린중 대표지점 1개소	179.7	340.4	-	운영 시
	S-4	훼어웨이중 대표지점 1개소	179.8	340.6	-
	S-5	유출수 농약잔류량 검사지점	182.0	337.1	-

2. 예정공정표

구 분	1/4	2/4	3/4	4/4	비 고
가. 사업개요 파악
나. 현황조사
다. 기타 항목 점검
라. 연차보고서 작성
공 정(%)	30	20	20	30
누 계(%)	30	50	70	100